Kömmerling 76 AD – uszczelka przylgowa
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Odkryj lepszą jakość życia!
Kömmerling 76 AD to wybór bez kompromisów! Nowoczesny i najlepszy w swojej klasie system okien i drzwi PVC. Najwyższa jakość, wymierne oszczędności na kosztach energii, optymalna ochrona przed hałasem, pewne zabezpieczenie przed włamaniami oraz różnorodne możliwości kształtowania powierzchni zewnętrznej świadczą o przewadze systemu. Decydując się na okna w systemie Kömmerling 76 AD podejmujesz właściwą decyzję, podwyższając swoją jakość życia!
Okna Kömmerling ​​​​​​​76 AD charakteryzują się wszystkimi parametrami nowoczesnego okna przyszłości. Z punktu widzenia kształtu geometrii poprzez funkcjonalność, statykę oraz współczynniki izolacyjności termicznej i akustycznej, aż po
ochronę środowiska system spełnia nie tylko aktualne wymogi, lecz przede wszystkim wymogi przyszłości.
Innowacyjna konstrukcja systemu Kömmerling ​​​​​​​76 AD pozwala na możliwość osadzenia w oknie nowoczesnych pakietów 3-szybowych o grubości do 48 mm oraz różnorodnych szyb funkcyjnych. Dzięki inteligentnym technikom mocowań profesjonalny montaż jest realizowany szybko, sprawnie oraz bez większych nakładów. Wymiana starych okien na nowe-nowoczesne okna w systemie Kömmerling ​​​​​​​76 AD jest więc czystą przyjemnością.
System okien i drzwi PVC o głębokości zabudowy 76 mm.
· System z uszczelką przylgową o głębokości konstrukcyjnej 76 mm w nowoczesnym designie.
· Zgrzewalne uszczelki PCE lub uszczelki EPDM w kolorze jasnoszarym lub czarnym.
· Wysoka oszczędność na kosztach energii-nowy system 76 mm z uszczelką przylgową o najwyższych parametrach izolacyjności termicznej-wartość współczynnika Uw dla okna referencyjnego do 0,76 W / (m²K).
· Poprawa jakości życia dzięki perfekcyjnej izolacyjności akustycznej do 48 dB.
· Większe bezpieczeństwo-możliwość zastosowania zintegrowanych systemów antywłamaniowych (systemów osłonowych); klasa antywłamaniowości RC2.
· Prosty i profesjonalny montaż dzięki szerokiemu asortymentowi profili dodatkowych.
· Możliwe zastosowanie pakietu szklenia lub wypełniania w zakresie 16-50 mm.
· Wszystkie profile z tworzywa sztucznego wytwarzane są z materiału z bezołowiowymi stabilizatorami na bazie wapnia i cynku.
· System dostępny w kolorze białym oraz w okleinie dekor w szerokiej palecie kolorów o strukturze gładkiej lub drewna.
· Możliwość zastosowania innowacyjnych nakładek aluminiowych AluClip lub AluClip Pro.
· Długa żywotność okna.
· Łatwość pielęgnacji.
· Poprawa jakości życia, dzięki perfekcyjnej izolacyjności akustycznej do 48 dB.
· Większe bezpieczeństwo – możliwość zastosowania zintegrowanych systemów antywłamaniowych.
· Wysoki komfort obsługi i wyjątkowa funkcjonalność.
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